**Modello per la verifica di assenza di carenze gravi, in caso**

 **di interventi di rafforzamento locale (art. 11 comma 2 OCDPC 293/2015)**

Il sottoscritto Richiedente

**dichiara**

che l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate:

**a. Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche**:

* altezza non oltre 3 piani fuori terra;
* assenza di pareti portanti in falso;
* assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale;
* assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;
* tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari);
* valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617;
* buone condizioni di conservazione.

**b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche**:

* realizzazione successiva al 1970;
* struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali;
* altezza non oltre 4 piani fuori terra;
* forma in pianta relativamente compatta;
* assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;
* tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;
* tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100;
* buone condizioni di conservazione.

**c. Per edifici a struttura mista** devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

**d. solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili** costituiscono, ai fini della presente Ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.

|  |  |
| --- | --- |
| Data   | Firma del Richiedente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |